**Usinage sur CNC**

> Mise en route de la machine.

> Faire le home pour connaître les coordonnées absolues. > Import G-code.

> Placement de la matière et fixations.

> Coordonnées relatives X/Y et Z probe.

> Aspiration et sécurité EPI, prévention incendies. > C’est parti !















